
                        История версий CwGet


V2.55
 Сделаны изменения в меню "Filters/Sound Output/Sound From IIR Filters" - добавлены
 пара новых фильтров и изменены названия старых (уточнены полосы пропускания).
 Сделано меню "Filters/Output Amp." для регулировки уровня громкости на выходе фильтра.
 Программа сейчас сохраняет не только номера используемых звуковых карт, но и их
 названия. Благодаря этому при перенумерации системой звуковых карт настройки не сбиваются.
 Исправлены некоторые мелкие ошибки.
V2.50
 Слегка улучшен декодер, в особенности процесс автоматического определения
 порога детектора.
 Мелкие доработки и исправления.
V2.38
 Мелкие исправления.                        
V2.37
 Номер звуковой карты теперь может быть больше 10.
V2.36
 Исправлена мелкая ошибка в обработке номера канала сообщений ("message channel").
V2.35
 Обновлена документация.
 Сделаны мелкие улучшения в многоканальном декодере.
V2.30
 Сделаны опции
 "Setup/Interface/Message channel" и "Setup/Interface/Exchange DLL channel",
 полезные для работы в режиме SO2R , то есть при одновременной работе нескольких
 копий CwGet с несколькими приёмниками.
 Полностью переделан вид окна "Multi-channel decoder".
 Теперь принятые этим декодером символы отображаются непосредственно
 на горизонтальном "водопаде".
 Клик мышью на этом водопаде - перестраивает частоту основного декодера. 
 Исправлены мелкие ошибки.
V2.26
 При помощи опции "Setup/Interface/Output soundcard channel" (Mono/Left/Right)
 можно выбрать выходной канал звуковой карты. 
V2.25
 Горячая клавиша Ctrl-U переключает состояние "Tuning Rig by" между 
 "NONE" и последним выбранным способом перестройки трансивера ("Main VFO" либо "RIT").
 При помощи опции "Setup/Interface/Input soundcard channel" (Mono/Left/Right) можно
 выбрать канал звуковой карты, что позволяет подключить к одной звуковой карте
 два источника сигнала.
 Можно использовать параметр командной строки "/c Filename" , где Filename -
 имя автоматически открываемого при старте программы capture-файла.
V2.20
 Добавлена опция "Setup/Text/Swedish charset".
V2.10
 Когда нажата кнопка "Sp.lock", минимальная и максимальная скорости манипуляции (в LPM)
 определяются регуляторами, расположенными левее этой кнопки.
 Клик по этой кнопке при нажатой клавише "Ctrl" устанавливает центральное значение
 этого диапазона, равное текущей скорости.
 Опция "Setup/Multi-decoder/Use speed limits from main decoder" определяет,
 распространяются ли ограничения скорости на многоканальный декодер.
 Опция "Setup/View/Always on top" теперь используется вместо кнопки "OnTop".
V2.0
 Сделана поддержка AALog 3.0
 Сделана опция "Use mouse wheel for tuning" - "Использовать колесо мыши для настройки".
V1.90
 Сделано отдельное окно для настроек программы, открываемое через меню "Setup".
 Подменю "Main Filter", "Burst Filter" и "Sound Output" вызываются через меню "Filters".
 Команда "Multi-Channel decoder" перемещена в меню "File".
 Горячая клавиша для "Save Buffer" сейчас Ctrl-S.
 Горячая клавиша Ctrl-F переключает состояние "Sound Output" между 
 "Sound Without Filtering" и последним выбранным фильтром 
 (либо "Sound Off", если это состояние было выбрано ранее).
 Шрифт и цвет фона многоканального декодера задаются отдельно от настроек основного окна.
 
 Улучшена работа автоопределителя порога детектора в основном и многоканальном декодерах.
 
 Теперь задавать нижнюю границу автоопределения порога вручную можно только при выбранной
 опции "Setup/Interface/Enable manual auto-threshold limit". Когда эта опция выбрана, то заданный
 вручную лимит используется не просто как нижняя граница, а как уровень входного шума,
 что улучшает работу автоопределителя порога.
 
 Опция "Setup/Multi-decoder/Use manual auto-threshold limit from main decoder" разрешает 
 использование установленного вручную лимита порога в многоканальном декодере.

V1.80
 Сделаны опции "Setup/Put Time Marks to a Capture File" и
 "Setup/Use UTC Time".
V1.70
 По команде "Setup/Multi-Channel Decoder" открывается дополнительное окно,
 в котором производится прием до пяти самых сильных сигналов в полосе примерно
 +/- 800 Гц от частоты передачи. Для уменьшения количества "мусора" служит шумоподавитель,
 порог которого отображается горизонтальной линией в окне спектрограммы.
 Этот порог можно переместить при помощи мыши, удерживая клавишу "Shift".
 Опция "Setup/Enable Squelch in Main RX Window" разрешает работу шумоподавителя
 и в основном окне приема.
V1.65
 CwGet теперь может взаимодействовать с другими программами как 
 COM-сервер (объект ActiveX). 
 Устранены некоторые проблемы, возникавшие при работе под Windows Vista.
 Рабочий каталог программы по умолчанию теперь находится в каталоге
 "Application Data" ("ProgramData" под Windows Vista), а не в каталоге
 "Program Files".
 При помощи параметра командной строки /F теперь можно явно задать
 имя файла конфигурации.
 Исправлены некоторые мелкие ошибки.
V1.61
 Добавлены значения 10:1 и 20:1 в меню "Zoom".
 Переделан алгоритм автоматического определения порога детектора.
 В режиме "Auto Threshold" пользователь может задать минимальное значение 
 порога щелчком по осциллограмме. В этом режиме две горизонтальные линии на
 осциллограмме показывают текущее значение порога и минимальное значение порога
 детектора.
V1.60
 Сделаны некоторые мелкие исправления и улучшения.                        
V1.55
 Текст в приемном окне теперь не обрезается до последних 20 KB, как раньше.
 При помощи меню "Zoom" или горячих клавиш Alt-1 ... Alt-5 теперь можно менять
 масштаб спектрограммы по оси частот.
 Состояние кнопки "Speed lock" и соответствующая скорость манипуляции теперь
 сохраняются по команде "Setup->Save Setup" и восстанавливаются
 при старте программы.
 Исправлена ошибка - при декодировании из файла неправильно воспроизводился
 звук при включенной опции "Setup->Sound Output".                      
V1.50
 Команда "Setup->Tune RIG by->Show Omni-Rig Setup" вызывает диалог
 настроек программы Omni-Rig.
 При помощи меню "Setup->Spectrogram Colors Setup" и
 "Setup->Oscillogram Colors Setup" теперь можно изменять
 цвета всех элементов спектрограммы и осциллограммы.
V1.47
 Исправлена проблема с управлением частотой настройки у некоторых типов трансиверов.
 Теперь при включенной опции "Setup->AFC at mouse click" быстрая 
 подстройка частоты (захват сигнала) производится при щелчке непосредственно по
 спектрограмме, но НЕ производится, если щелкнуть по линейке ниже этого окна.
V1.46
 Сделана опция "Setup->AFC At Mouse Click". В этом режиме,
 независимо от состояния кнопки "AFC", программа выполняет
 автоподстройку на корреспондента после щелчка по спектрограмме.
 При помощи меню "Setup->Tune RIG by" включается режим автоматической
 перестройки частоты трансивера таким образом, чтобы частота приема
 совпала с частотой передачи. Перестройка производится по щелчку на
 спектрограмме или по команде "GoToMax". В зависимости от выбранной опции
 перестройка может осуществляться при помощи RIT (расстройки приемника)
 или при помощи основного VFO. К сожалению, не все трансиверы позволяют
 программно управлять RIT, в этом случае этот режим перестройки недоступен.
 Для управления трансивером используется программный интерфейс OmniRig
 (http://www.dxatlas.com/omnirig). В частности, такой интерфейс использует
 программа Hamport (http://www.dxsoft.com/ru/products/hamport/).
V1.45
 Сделаны меню "Setup->Input Sound Card" и "Setup->Output Sound Card",
 позволяющие выбрать звуковую карту для ввода и вывода звука соответственно.
V1.40
 Обновлена документация.
 Улучшена отрисовка осциллограммы, особенно под Windows 2000/XP.
V1.39
 AFC сейчас имеет два параметра.
 Первый параметр - локальная девиация в герцах, т.е. максимальное отклонение
 от текущей частоты. Второй параметр - глобальная девиация в герцах, т.е.
 максимальное отклонение от последней выбранной пользователем вручную частоты.
 Выбранная пользователем частота отображается на спектрограмме
 короткой тонкой линией.

 Сделан одноминутный звуковой буфер.
 Кнопка "Replay" заставляет CwGet повторно проиграть
 предыдущие 10 секунд принятого звукового сигнала.
 По нажатию на кнопку "Save" предыдущие 60 секунд звука записываются
 в wave-файл в каталоге "Waves".
 Можно также использовать специальные макропоследовательности в 
 программе CwType (V1.32 и далее) для управления этим буфером.
V1.38
 Команда "File->Open Wave Capture File" открывает wave-файл для записи
 всего поступающего через звуковую карту звука. Файл закрывается по
 команде "File->Open Wave Capture File".
 Горячая клавиша для этих команд - "Alt-V". Имейте в виду, что одна
 минута записи требует более 1 MБайта дискового пространства.   
 Сделана шкала, отображающая частоты звукового спектра.
 Для перемещения видимой части спектрограммы вдоль оси частот теперь нужно
 "потянуть" ее мышкой при нажатой клавише Alt.
V1.37
  Теперь CwGet удаляет все пробелы из выбранного текста при передаче его в
  логгер.

 Сделана опция "Setup->Catch Word by One Mouse Click". Если эта опция
 включена, то "хватать" слова из приемного окна для передачи в логгер и
 поля ввода можно одиночным, а не двойным щелчком мыши. При этом по-прежнему
 сохраняется возможность выделить нужную часть текста для захвата
 "прокатыванием" мыши с нажатой кнопкой.

 Сделана опция "Setup->Catch Words in Contest Mode".
 В этом режиме при "хватании" слов из приемного окна всплывающее меню не
 появляется, программа сама отличает позывные от контрольных номеров.

 Сделана опция "Setup->Copy Transferred Data to Clipboard".
 Когда эта опция включена, переданные в аппаратный журнал данные также
 копируются в буфер обмена Windows.
V1.36
  Сделаны некоторые мелкие улучшения.
V1.35
  Решена проблема со скроллингом приемного окна.
V1.30
  Обновлена документация.
  Сделаны некоторые мелкие улучшения.
V1.28
  Программа может декодировать сигнал из WAVE-файла.
  См. команду "File->Decode From File".
  WAVE-файл должен быть в Windows PCM-формате, то есть без сжатия.
  Рекомендуемые параметры файла - Mono,16 bit, 11025 Hz.
V1.27
  Если звуковая карта поддерживает полнодуплексный режим,
  то CwGet теперь может работать как перестраиваемый узкополосный
  фильтр звуковых сигналов. Полоса пропускания звукового фильтра
  выбирается через меню "Setup->Sound Output".
V1.25
  Если в компьютере установлено несколько звуковых карт,
  то при помощи параметра SoundCardNumber в секции [CwGet] файла
  CWGET.INI можно выбрать требуемую карту. (SoundCardNumber=0 ,
  SoundCardNumber=1 и т.д.)
  По команде "File->Open Buffer in Notepad" или комбинации клавиш Ctrl-N
  содержимое приемного буфера записывается во временный файл, затем этот
  файл открывается в текстовом редакторе. Можно использовать для более
  комфортного просмотра или печати. Команда работает только в
  зарегистрированной версии.
V1.24
  Полностью переделаны фильтры и амплитудный детектор.
  Расширен набор полос пропускания основного фильтра.
  Сделана комбинация "Alt-D" для очистки приемного буфера.
V1.22
  Решена проблема, возникавшая на некоторых компьютерах при перерисовке
  спектрограммы.
V1.21
  Исправлен старый внутренний баг.
V1.20
  Команда меню "Setup->Logarithmic Spectrogram" и
  горячая клавиша Alt-Z служат для переключения между
  линейным и логарифмическим масштабом спектрограммы. Аналогично,
  команда меню "Setup->Logarithmic Oscillogram" и горячая клавиша
  Ctrl-Z переключают масштаб осциллограммы.
  Можно изменить цвета фона спектрограммы и осциллограммы
  командами меню "Setup->Spectrogram Background Setup" и
  "Setup->Oscillogram Background Setup" соответственно.
  Теперь принятые символы могут быть переданы в другую программу.
  Обмен производится при помощи динамически загружаемой библиотеки
  DXSOFTEX.DLL . Подробности - в http://www.dxsoft.com/dxs-exch.zip .
V1.12
  Можно изменить центральную частоту спектрограммы. Если нажать клавишу
  "Alt" и щелкнуть мышью по спектрограмме, то эта частота перемещается в центр
  окна.
  Для облегчения точной настройки на корреспондента сделан маркер частоты
  передачи - короткая черная линия. Маркер можно переместить правой кнопкой
  мыши или левой кнопкой вместе с нажатой клавишей "Ctrl".
  Сделана кнопка "Speed Lock" для фиксирования текущей скорости приема
  (выключения автоподстройки скорости).
V1.10
  Нажатия клавиш Esc, Ctrl-F1...Ctrl-F12, Alt-F1...Alt-F12
  передаются в CwType (для CwType 0.26 и более поздних версий).
  Горячая клавиша Alt-S для команды "Save Buffer"
  Команда "File->Open Capture File" открывает файл, в который
  записываются принимаемые символы. Если файл уже существует,
  новые данные дописываются к старым. Запись прекращается по команде
  "File->Close Capture File". Состояние Capture-файла отображается
  в строке состояния. "Горячая клавиша" для управления
  Capture-файлом - Alt-L.
  Верхняя граница принимаемых сигналов увеличена до трех килогерц.
  Добавлена опция "Setup->Main Filter->Very Narrow Filter". Разумеется,
  она пригодна только для приема сигналов с очень низкой скоростью манипуляции.
  Добавлены опции фильтра выбросов "5 LPM", "10 LPM", "25 LPM", "50 LPM".
  Русская документация теперь тоже в виде hlp-файла.
V1.0
  Сделана передача данных из CwGet в AAlog (версии 1.0.3 и новее).
  Для передачи данных из приемного окна нужно сделать двойной щелчок по слову
  или выделить слова мышкой, а затем выбрать нужное поле из всплывающего меню.
  Клавиша "Scroll Lock" теперь передается в CwTypе как
  команда "прием/передача".
  Сделан HLP-файл (английский).
  Добавлен инсталлятор.
V0.15
  Поле "Free Buffers" перенесено в строку состояния.
  В этой же строке теперь показываются параметры фильтров
  и скорость манипуляции принимаемого сигнала.
  Некоторые мелкие внутренние переделки.
V0.11
  Можно выбрать определяемый пользователем алфавит принимаемых
  символов. ("Setup->User-defined Charset"). Алфавит определяется
  при помощи простого текстового файла. См. пример в файле SAMPLE.CWG
V0.10
  Пользователь может изменять параметры шрифта и цвет
  фона окна принимаемых символов. ("Setup->Rx Window Font Setup" и
  "Setup->Rx Window Background Setup").
V0.09
  Теперь можно переключать алфавит принимаемых символов.
  ("Setup->Engish Charset" или "Setup->Russian Charset").
  Команда "очистить буфер" ("File->Clear Buffer").
  Команда "записать буфер в файл" ("File->Save Buffer").
  Мелкие изменения в интерфейсе.
V0.08
  При изменении постоянной времени фильтра выбросов одновременно
  изменяется постоянная времени детектора огибающей, что
  полезно при работе на очень больших скоростях.
  Нажатия клавиш F1...F12, Pause, Ctrl-P, Ctrl-T теперь
  передаются в программу CwType.
V0.07
  Еще одно небольшое изменение в алгоритме распознавания
  паузы между знаками.
  "Неправильные" символы теперь отображаются в виде точек-тире.
  Теперь можно регулировать полосу пропускания основного фильтра и
  постоянную времени фильтра выбросов. Это полезно при
  работе на больших скоростях (например, при метеорных связях).
  По команде "Setup->Save setup" запоминаются текущие установки,
  в том числе положение и размеры окон.
V0.06
  Мелкие переделки в интерфейсе.
  Улучшено качество работы при плохой манипуляции
  (когда оператор не выдерживает паузы между знаками).
V0.05
  Сделаны мелкие исправления, облегчающие выполнение операций "Copy-Paste".
V0.04
  Сделаны горячие клавиши.
  Сделаны опции
    "OnTop"   - плавать поверх всех окон и
    "AutoGTM" - автоматически переходить на частоту самого сильного
                сигнала при обнаружении в текущем сигнале паузы дольше
                восьми точек.
V0.03
  Устранено "замораживание" окна на слабых компьютерах
  и при увеличении размеров окна.
V0.01
  Первая публичная версия.

