
                   История версий TrueTTY

V3.33
 Реализован обход ошибки управления линией RTS в драйвере 
 USB CDC (usbser.sys) от Microsoft. 
 Сделаны некоторые мелкие исправления и улучшения.
V3.30
 Реализован экспериментальный протокол PS33x5.
 Он имеет такую же структуру данных, как PS2x5, но использует 33-тоновую IFSK.
 Поэтому при той же бодовой скорости имеет впятеро большую скорость передачи данных,
 но занимает гораздо более широкую полосу и чувствителен к инверсии спектра.
V3.20
Сделаны макропоследовательности для управления частотой и автоподстройкой частоты:
   ~[frNNNN]  или `[frNNNN]  - установить звуковую частоту приема NNNN герц;
   ~[ftNNNN]  или `[ftNNNN]  - установить звуковую частоту передачи NNNN герц;
   ~[afr1]    или `[afr1]      - включить AFC;
   ~[afr0]    или `[afr0]      - выключить AFC;
   ~[aft1]    или `[aft1]      - включить TxAFC;
   ~[aft0]    или `[aft0]      - выключить TxAFC.
V3.15
 Протокол PS2x5 обновлен до версии 1.1. Символ EOT в окне приёма больше не отображается.

 Сделана команда "File/Send a File (Bypass Input Windows)". По этой команде 
 файл передаётся напрямую, без помещения в окно ввода и без обработки 
 макропоследовательностей. Прервать передачу можно клавишей на клавиатуре,
 на которую назначен макрос, содержащий "~[cl]". По умолчанию это клавиша Esc.
 Максимальный размер передаваемого файла - чуть менее 64KB. Если файл
 длиннее, передача обрезается.
 
 Если разрешена опция 
 "Setup/Other/Save received PS2x5 transmission in separate files", каждая
 принятая в режиме PS2x5 передача сохраняется в подкаталоге PS2X5_REC 
 рабочего каталога. По умолчанию рабочий каталог программы - "C:\ProgramData\TrueTTY".
 Это позволяет при помощи вышеупомянутой команды обмениваться любыми
 двоичными файлами.

V3.13
 Исправлена небольшая ошибка в процессе завершения передачи в протоколе PS2x5.
 Теперь при завершении передачи в протоколе PS2x5 передаётся символ EOT (0x04).
 В окне приёма EOT отображается как "¤" (0xA4). Если конец передачи корреспондента 
 зафиксирован по тайм-ауту (символ EOT отсутствует), потерянный хвост
 передачи помечается символами "_______".
V3.12
 В режиме PS2x5 после окончания принятой передачи отображается Error Rate
 (процент ошибочных пятибитных символов, как исправленных, так и нет)
 в виде "{ER=2.5%}". 
V3.11
 Для управления PTT и в качестве "Data exchange port" можно использовать
 com-порты COM1...COM99.
 Исправлены некоторые мелкие ошибки.
V3.10
 Реализован экспериментальный протокол PS2x5.
 Это простой и надежный протокол на основе FSK2 с сильной
 FEC на основе кода Рида-Соломона RS(31,15).
 Скорость передачи данных составляет примерно 0.36 от 
 скорости манипуляции.
 Рекомендуется выбирать сдвиг частоты (Shift) равным или вдвое большим
 скорости манипуляции.
 Для средне-плохих условий рекомендуется выбирать параметры
 25 бод / 50 герц.
V3.01
 Реализована поддержка протокола PACTOR1-FEC (только приём).
 Цвета всех элементов спектрограммы и осциллограммы теперь
 можно настроить на вкладке "Setup / Spectr. & Osc. colors".
 Сделаны некоторые мелкие исправления и улучшения.
 Убрана поддержка экспериментальных протоколов "FSK4/13" и "FSK4/9".
V2.98
 Номер звуковой карты теперь может быть больше 10.
V2.97
 Реализован экспериментальный протокол "FSK4/13".
 Отличается от FSK4/9 тем, что использует 13-битные символы
 с минимальным кодовым расстоянием, равным четырём.
 Это позволяет исправлять все одиночные и некоторые двойные
 ошибки.
V2.96
 Реализован экспериментальный протокол "FSK4/9" для
 неспешной, но надёжной связи. Представляет собой
 нечто среднее между RTTY и DominoEX.
 Сделаны некоторые мелкие исправления и улучшения.
V2.95
 Сделана возможность выбора узких (Narrow) фильтров в режимах RTTY и ASCII в меню "Filters".
 Узкие фильтры могут быть более эффективными при наличии сильных помех от близлежаших по частоте станций.
 Широкие (Wide) фильтры могут быть полезными для приема сигналов, искаженных при распространении через полюс.
 В остальных случаях следует использовать оптимальные фильтры.
V2.90 
 Сделаны некоторые мелкие исправления.
V2.87
 Сделана опция "Setup/Interface/Message Channel" для поддержки работы
 нескольких копий программы с несколькими трансиверами.
 См. подробности в http://www.dxsoft.com/dxs-exch.zip .
 Опции "Mono-Left-Right" определяют используемый канал звуковой карты для
 ввода или вывода звука.
V2.85
 Горячая клавиша Ctrl-U переключает состояние "Tuning Rig by" между 
 "NONE" и последним выбранным способом перестройки трансивера ("Main VFO" либо "RIT").
 При выборе режима RTTY скорость и девиация теперь не сбрасываются в 45 бод/ 170 герц,
 а устанавливаются последние использованные в этом режиме значения.
V2.81
 После клика по спектрограмме правой кнопкой мыши (или левой кнопкой с удерживанием клавиши "Shift")
 TrueTTY быстро декодирует минутную предысторию сигнала на выбранной частоте.
 По кнопке "Replay" сейчас быстро декодируется минутная предыстория сигнала на текущей частоте. 
V2.79 
  Сделаны некоторые исправления и переделки в DTMF-декодере.
V2.78
 Переделаны настройки PTT-интерфейса.
 Теперь управление PTT возможно через:
  - COM-порт;
  - стандартный LPT-порт;
  - LPT-порт с нестандартными адресами регистров (PCI-адаптеры и т.п.);
  - через OmniRig с использованием линий управления COM-порта;
  - через OmiRig путем использования CAT-команд;
  - через WinKey.
 Сделана опция "Setup/Tuning/Wheel tuning speed".
 Исправлена ошибка - не работал макрос "`[pa]".
 Улучшен алгоритм различения номеров и позывных в режиме "Catch word in contest mode".
V2.76
 Сделаны прием и передача в QPSK-63.
V2.75
 Сделана опция "Use mouse wheel for tuning" - "Использовать колесо мыши для настройки".
 Исправлена ошибка - меню "Help/Contents" не работало в V2.70.
V2.70
 Исправлены некоторые проблемы, возникавшие при работе под Windows Vista.
 Рабочий каталог программы по умолчанию теперь находится в каталоге
 "Application Data" ("ProgramData" под Windows Vista), а не в каталоге
 "Program Files".
 При помощи параметра командной строки /F теперь можно явно задать
 имя файла конфигурации.
 Параметр командной строки /S больше не поддерживается.
V2.60
 Сделаны прием и передача в BPSK-125.
 TrueTTY теперь может взаимодействовать с другими программами как 
 COM-сервер (объект ActiveX). 
V2.57
 Невидимый буфер больше не используется. Все принятые символы остаются в
 верхнем окне до тех пор, пока оно не будет очищено вручную.
 Регулятор "маяка" теперь задает не период повторения сообщения,
 а паузу между передачами.
V2.56
 Сделаны мелкие улучшения в отображении текста в приемном окне.
 Сделаны опции:
  "Setup->Other->Do not strip received NIL symbols from capture file
                 and exchange channels";
  "Setup->Other->Put time marks to a capture file";
  "Setup->MOX & Beacon->Beacon off if my callsign ... is received";
  "Setup->MOX & Beacon->Beacon off if any callsign is received twice";
 Несколько опций перенесены с закладки "Setup->Interface" в "Setup->MOX & Beacon". 
V2.55
 Обновлена документация.
 В режиме LPT/N6TR теперь также поддерживается PTT-интерфейс W1GEE.
V2.53
 По щелчку правой кнопкой мыши по кнопке макроса теперь вызывается
 окно для быстрого редактирования соответствующей тройки макросов.
 Сделана макропоследовательность `[tn]. В режимах MFSK16 и MFSK8
 эта последовательность вызывает передачу нескольких холостых
 символов, а затем непрерывного тона длительностью около двух секунд
 (для облегчения настройки на сигнал). В остальных режимах просто
 передается один холостой символ.
V2.52
 Сделана поддержка MFSK8.
 Сделано выделение цветом принятых позывных.
 Сделаны некоторые внутренние улучшения.
V2.50
 На закладку "Setup->Tuning" добавлена кнопка "Show Omni-Rig Setup" для
 вызова диалога настроек программы Omni-Rig.
 Кнопки точной настройки "<",">","<<",">>" теперь можно использовать для
 изменения частоты передачи. Для этого нужно использовать правую кнопку мыши
 либо удерживать клавишу "Ctrl".
V2.40
 Исправлена проблема с управлением частотой настройки у некоторых типов трансиверов.
 Теперь при включенной опции "Setup->Interface->AFC at mouse click" быстрая 
 подстройка частоты (захват сигнала) производится при щелчке непосредственно по
 спектрограмме, но НЕ производится, если щелкнуть по линейке ниже этого окна.
V2.39
 На закладке "Setup->Tuning" теперь находится опция 
 "Follow VFOB by VFOA with offset". В этом режиме при перестройке VFOA
 автоматически перестраивается VFOB таким образом, чтобы его частота
 отличалась от частоты VFOA на заданное смещение. Это позволяет
 использовать для приема узкополосные фильтры трансивера, даже если
 трансивер не позволяет включить узкий фильтр в SSB. Например, можно
 принимать в режиме CW или FSK (VFOA), а передавать - в режиме SSB (VFOB). 
V2.38
 Исправлена мелкая ошибка с отрисовкой частот передачи в режиме "водопада".

 На закладке "Setup->Tuning" включается режим автоматической
 перестройки частоты трансивера таким образом, чтобы частота приема
 совпала с частотой передачи.
 Перестройка производится по щелчку на спектрограмме.
 В зависимости от выбранной опции перестройка может осуществляться при помощи 
 RIT (расстройки приемника) или при помощи основного VFO. К сожалению, не все
 трансиверы позволяют программно управлять RIT, в этом случае этот режим
 перестройки недоступен. Для управления трансивером используется программный
 интерфейс OmniRig (http://www.dxatlas.com/omnirig). В частности, такой
 интерфейс использует программа Hamport
 (http://www.dxsoft.com/ru/products/hamport/).
V2.37
 Обновлена документация.
 Сделано несколько мелких улучшений и исправлено несколько мелких ошибок.
V2.36
 Сделан одноминутный звуковой буфер.
 Кнопка "Replay" заставляет TrueTTY повторно декодировать
 предыдущие 10 секунд принятого звукового сигнала.
 По нажатию на кнопку "Save" предыдущие 60 секунд звука записываются
 в wave-файл в каталоге "Waves".
 Можно также использовать специальные макропоследовательности:
    ~[rpNN]  - проиграть последние NN секунд; 
    ~[svNN]  - записать последние NN секунд в wave-файл;
    ~[svpNN] - записать последние NN секунд в wave-файл и проиграть их.
V2.35
 Сделаны прием и передача в BPSK-63.
V2.34
 Команда "File->Open Wave Capture File" открывает wave-файл для записи
 всего поступающего через звуковую карту звука. Файл закрывается по
 команде "File->Close Wave Capture File".
 Горячая клавиша для этих команд - "Alt-V". Имейте в виду, что одна
 минута записи требует более 1 MБайта дискового пространства.   
 В меню "Setup/Interface" теперь можно отдельно выбирать входное и выходное
 звуковое устройство. При выборе теперь отображается не только номер
 устройства, но и его название.                   
V2.33
 Обновлена документация.
 Программный детектор наличия сигнала AX25 слегка улучшен.
V2.32
 При помощи меню "Zoom" или горячих клавиш Alt-1 ... Alt-5 теперь можно менять
 масштаб спектрограммы/водопада по оси частот.
 Для перемещения видимой части спектрограммы/водопада вдоль оси частот нужно
 "потянуть" его мышкой при нажатой клавише Alt.
 Сделана шкала, отображающая частоты звукового спектра.
 Сделана горячая клавиша Alt-I для включения/выключения фазового индикатора в
 PSK режимах.
V2.31
 TrueTTY теперь может принимать AMTOR-ARQ (SITOR-A).
V2.30
 Поля "State" и "IOTA" добавлены в меню для "хватания" принимаемых слов.
 Опции "State", "Grid" и "IOTA" добавлены к меню
 "Setup / Text / Use "Other" field as".
 TrueTTY теперь может передавать информацию об используемом виде модуляции в
 логгер. См. опции
 "Setup / Other / Send Mode to logger when mode was changed",
 "Setup / Other / Send Mode to logger together with callsign" и
 "Setup / Other / Send mode ... as ...".
V2.26
 В AX25 сделан быстрый шумоподавитель.
V2.25
 AFC сейчас имеет два параметра.
 Первый параметр - локальная девиация в герцах, т.е. максимальное отклонение
 от текущей частоты. Второй параметр - глобальная девиация в герцах, т.е.
 максимальное отклонение от последней выбранной пользователем вручную частоты.
 Выбранные пользователем частоты отображаются на спектрограмме или
 "водопаде" короткими тонкими линиями.
V2.24
 Улучшен декодер MultiFSK.
V2.23
 Переписан декодер AX25.
 Помехоустойчивость сильно выросла в режиме КВ-пакета и
 слегка выросла в режиме УКВ-пакета.
V2.22
 Переписаны декодеры BPSK31 и QPSK31.
 Качество декодирования QPSK31 значительно выросло.
V2.21
 Переписан декодер AMTOR-FEC (SITOR-B, NAVTEX).
 В результате качество приема заметно возросло.
V2.20
 В RTTY и ASCII режимах теперь можно выбрать оптимальные или широкие фильтры
 при помощи меню "Filters". Широкие фильтры могут быть полезными для приема
 сигналов, проходящих через полюс. В остальных случаях следует использовать
 оптимальные фильтры.
V2.19
 Для того чтобы улучшить качество приема, переписан декодер RTTY и ASCII.
V2.10
 Обновлена документация.
 Улучшено распознавание позывных и контрольных номеров в режиме
 "Catch word in contest mode".
 Исправлены некоторые мелкие ошибки.
V2.09
 Опять переделан декодер BPSK-31.
V2.08
 Опять изменена полоса пропускания фильтра PSK-31.
 Максимальная ширина индикатора фазы теперь ограничена 92-мя пикселями.
 Цвета "водопада" теперь можно изменить при помощи опций на закладке
 "Setup / Waterfall".
V2.06
  Сделан индикатор фазы для точной настройки в PSK-31.
  Он может быть включен или выключен при помощи опции
  "Setup / View / Show phase indicator in PSK-31".
V2.05
  Сделаны кнопки и горячие клавиши для точной настройки:
    Клавиши "Alt-<" , "Alt-Влево" и кнопка "<"
    изменяют частоту приема вниз на 1 Гц;
    Клавиши "Alt->" , "Alt-Вправо" и кнопка ">"
    изменяют частоту приема вверх на 1 Гц;
    Клавиша "Alt-Вниз" и кнопка "<<" изменяют частоту приема вниз на 5 Гц;
    Клавиша "Alt-Вверх" и кнопка ">>" изменяют частоту приема вверх на 5 Гц.
V2.04
  Улучшено качество работы декодера BPSK-31.
V2.03
  Теперь спектрограмма может отображаться и в виде "водопада".
  Переключение между режимами отображения производится через опцию
  "Setup / View / Spectrogram as waterfall" или клавишами "Alt-W".
V2.02
  Исправлена ошибка - неправильно устанавливалась скорость обмена,
  когда один и тот же порт использовался для управления PTT и обмена данными.
  Улучшено распознавание позывных и контрольных номеров в режиме
  "Catch word in contest mode".
V2.01
  В режиме MultiFSK щелчок мыши по спектрограмме теперь определяет не
  центральную, а самую низкую излучаемую частоту.
  Обновлена документация.
V2.0
  Полностью переделано меню "Setup".
  Проверьте установки Setup->Interface !
  Переделана АПЧ. Теперь она нормально работает и при
  большой скорости перестройки АПЧ.
  Решена проблема со скроллингом приемного окна.
  Исправлены некоторые мелкие ошибки.
V1.98
  Сделано декодирование DTMF-посылок.
  Сделаны прием и передача MultiFSK-16.
  Для команды "Clear Buffer" сделана "горячая клавиша" Alt-D.
V1.97
 Обновлена документация.
 Сделаны некоторые мелкие улучшения.
V1.96
 Программа может декодировать сигнал из WAVE-файла.
 См. команду "File->Decode From File".
 WAVE-файл должен быть в Windows PCM-формате, то есть без сжатия,
 с частотой квантования 11025, 22050 или 44100 Hz.
 Рекомендуемые параметры файла - Mono,16 bit, 11025 Hz.

 При помощи параметра ExchangeSpeed файла TRUETTY.INI теперь можно задать
 скорость обмена через дополнительный COM-порт.

 Сделаны некоторые мелкие улучшения.
V1.95
 TrueTTY теперь может обмениваться принимаемыми и передаваемыми
 данными через дополнительный COM-порт, то есть эмулировать аппаратный
 модем или TNC. Номер порта для обмена задается в меню
 "Setup->Data Exchange Interface". Таким образом, соединив два COM-порта
 (одного или двух компьютеров) нуль-модемным кабелем, можно использовать
 TrueTTY совместно с терминальной программой, предназначенной для работы
 с аппаратным модемом. Например, можете попробовать использовать TrueTTY
 с контест-программой WF1B (хотя лично я предпочитаю AALog).
 Скорость обмена данными по COM-порту - 9600 бит/с.
 Схема муль-нодемного кабеля изображена на рисунке NULL-MOD.GIF .
 Если TrueTTY использует COM-порт для управления входом PTT трансивера, и не
 использует этот порт для FSK, то этот же порт может быть использован и для
 обмена данными. Если терминальная Win32-программа и TrueTTY запущены на одном
 компьютере, можно также использовать "виртуальные" COM-порты, например,
 драйвер VSPD c http://www.mks.zp.ua .

 В режиме AX25 TrueTTY может теперь работать как KISS-TNC (принимать и
 передавать), обмениваясь данными с терминальной KISS-совместимой программой
 через COM-порт или библиотеку DXSOFTEX.DLL . Режим KISS-TNC включается опцией
 "Setup->Data Exchange Interface->KISS Mode in AX25".
 Я тестировал TrueTTY совместно с программой Pr4Win
 ( http://www.geocities.com/nl3asd/download/pr4win.html ,
   http://www.qsl.net/oe8djk/ ), используя как соединение через аппаратные
  COM-порты (USB-COM конвертеры), так и через виртуальные порты VSPD.
V1.93
 Команда "File->Open KISS Capture File" открывает файл, в который
 записываются все принимаемые в режиме AX-25 пакеты в KISS-формате.
 Сделаны некоторые внутренние переделки, улучшающие работу программы
 на не очень быстрых машинах.
 Исправлены некоторые мелкие ошибки.
V1.92
 По команде "File->Open Buffer in Notepad" или комбинации клавиш Ctrl-N
 содержимое приемного буфера записывается во временный файл, затем этот
 файл открывается в текстовом редакторе. Можно использовать для более
 комфортного просмотра или печати. Команда работает только в
 зарегистрированной версии.
 Исправлен (я надеюсь) баг с появлением сообщения "List Index of bounds" при
 редактировании текста во время передачи.
V1.91
 Сделана опция "Setup->Catch Words in Contest Mode".
 В этом режиме при "хватании" слов из приемного окна всплывающее меню не
 появляется, программа сама отличает позывные от контрольных номеров.
 Сделана опция "Setup->Beacon Off At Mouse Click".
 В этом режиме маяк автоматически выключается по щелчку мыши в окне
 спектрограммы, в приемном окне или в окне передачи, а также при вводе
 любого символа в окне передачи.
 Сделана опция "Setup->Continuous Carrier While Idle".
 Если эта опция включена, то в режимах RTTY и ASCII программа передает
 в паузах непрерывную несущую, а не холостые символы.
 Исправлены некоторые мелкие ошибки.
V1.90
 Сделан прием  UHF-PACKET (1200 Бод).
 В контекстное меню передачи слова из приемного окна в аппаратный
 журнал добавлен пункт "Grid" - QTH-локатор.
 Теперь поддерживается девиация 182 Гц, оптимальная с точки зрения минимизации
 межсимвольной интерференции при скорости передачи 45.45 Бод.
V1.88
 Частотный детектор полностью переделан.
V1.87
 Переделан частотный детектор. Теперь прием RTTY, ASCII, AMTOR и AX25
 должен заметно улучшиться.
V1.86
 Исправлен баг - режим "OnTop" переставал правильно работать после
 вызова окна редактирования макросов.
V1.85
 Очередной релиз. Обновлена документация.
 Команда меню "Setup->View->Logarithmic Oscillogram" и
 горячая клавиша Ctrl-Z служат для переключения между
 линейным и логарифмическим масштабом спектрограммы.
 Символ ']' сейчас считается разделителем слов режиме "Send Whole Word Only",
 чтобы не было проблем с макропоследовательностями.
 Исправлен мелкий баг с отображением кнопок макросов при установленном в
 системе "крупным" размером шрифта.
V1.83
 Изменен алгоритм работы АПЧ при скоростях манипуляции
 больше 75 бод или сдвиге частоты меньше 85Гц, в том числе и при
 приеме AMTOR и AX25.
 Сделана опция "Setup->AFC At Mouse Click". В этом режиме,
 независимо от состояния кнопки "AFC", программа выполняет
 автоподстройку на корреспондента после щелчка по спектрограмме.
 Сделана опция "Send Whole Word Only". В этом режиме программа не
 начинает передачу очередного слова, пока не введен пробел или символ
 перевода строки.
 Сделан режим "маяка", который включается кнопкой "Beacon".
 В этом режиме в окно ввода периодически помещается содержимое макроса
 Alt-F12. Регулятор периода расположен левее кнопки включения маяка.
 Горячие клавиши включения/выключения маяка - Alt-B и Ctrl-B.
 Для включения маяка могут также использоваться макропоследовательности
 ~[bon] и `[bon], для выключения - ~[boff] и `[boff].
 Параметр ExCanal в файле TRUETTY.INI теперь определяет номер канала
 при обмене данными через библиотеку DXSOFTEX.DLL .
V1.81
 Изменены параметры фильтров с целью повышения качества приема в
 режимах BPSK и QPSK.
V1.78
 Исправлен старый внутренний баг.
V1.77
 Исправлен старый баг с комбинацией клавиш Alt-T - иногда
 для перехода на передачу их требовалось нажимать дважды .
 Если в компьютере установлено несколько звуковых карт,
 то при помощи параметра SoundCardNumber в секции [RTTY] файла
 TRUETTY.INI можно выбрать требуемую карту. (SoundCardNumber=0 ,
 SoundCardNumber=1 и т.д.)
V1.76
 Сделан мониторинг КВ-пакета (300 bps). См. Mode->AX25 .
V1.75
 Решена проблема с замедлением реакции компьютера при включенной опции
 "Setup->PTT Interface->Produce FSK output at TxD".
 Обновлена документация.
V1.73
 Добавлены макросы ~[ce] и `[ce] - очистка полей ввода.
 После отрабатывания макроса ~[ni...] изменение поля передается в логгер.
 После нажатия на кнопку "Clear" или отрабатывания макроса ~[ce] новые
 значения полей редактирования передаются в логгер.
 Опция "Setup->Use 'Other' Field As" позволяет назначить альтернативное
 значение полю ввода "Other". Это значение используется для "хватания" слов с
 экрана и для обмена с логгером.
V1.72
 Решена проблема с самопроизвольным переключением раскладки клавиатуры при
 передаче.

 Добавлены макропоследовательности для управления логгером -
  ~[lc]  или `[lc]  - очистить в окне ввода нового QSO все поля,
                      кроме "Date", "Band" и "Mode";
  ~[lt]  или `[lt]  - установить в окне ввода нового QSO текущие дату и время;
  ~[ls]  или `[ls]  - записать QSO в журнал;
  ~[lts] или `[lts] - установить текущие дату и время и записать QSO.

 Добавлены макропоследовательности для увеличения порядкового номера в окне
 редактирования:
  ~[nic] или `[nic] - увеличить на единицу число в поле "Call";
  ~[nir] или `[nir] - увеличить на единицу число в поле "RST";
  ~[nin] или `[nin] - увеличить на единицу число в поле "Name";
  ~[nio] или `[nio] - увеличить на единицу число в поле "Other".


 Сделана опция "Setup->Catch Word by One Mouse Click". Если эта опция
 включена, то "хватать" слова из приемного окна для передачи в логгер и
 поля ввода можно одиночным, а не двойным щелчком мыши. При этом по-прежнему
 сохраняется возможность выделить нужную часть текста для захвата
 "прокатыванием" мыши с нажатой кнопкой.
 Знак "-" теперь считается разделителем между словами.
 Реализована возможность обмениваться принятыми и передаваемыми данными с
 другими программами. Обмен производится при помощи динамически
 загружаемой библиотеки DXSOFTEX.DLL .
 Подробности - в http://www.dxsoft.com/dxs-exch.zip .
V1.70
 Исправлено несколько мелких багов.
V1.68
 Обеспечено более точное соблюдение временных параметров в режиме AMTOR.
 Для коррекции отклонения реальной частоты оцифровки звуковой карты
 от номинальной (11025 Гц) введены параметр ini-файла SamplingFreq и
 параметр командной строки /s. Любой из этих параметров можно
 использовать для указания реальной частоты оцифровки. Параметр
 командной строки имеет приоритет перед ini-файлом.
 Исправлен баг с выдачей FSK-сигнала в COM-порт - были пропуски
 передаваемых символов.
V1.66
 Исправлен баг в процедуре редактирования макросов.
V1.65
 Добавлена команда "File->Send Text File".
 При управлении трансивером через LPT-порт сигнал PTT теперь выдается не
 только на выход D1, но и на выходы D2 и D5. Это сделано для того,
 чтобы можно было выбрать вывод, имеющий низкий уровень после
 перезагрузки компьютера и для совместимости с интерфейсом W1GEE.
 Теперь можно выбрать количество отображаемых кнопок для макросов.
 ("Setup->View->One Macro Buttons Row","Setup->View->Two Macro Buttons Row",
 "Setup-View->Three Macro Buttons Row"). Надписи на кнопках верхнего ряда
 изменяются  при нажатии клавиш "Ctrl" или "Alt".
 Опция "Setup->PTT Interface->Produse FSK Output at TxD" позволяет отключить
 выдачу FSK-сигнала на выход COM-порта. Эту опцию пришлось ввести из-за того,
 что некоторые современные COM-порты не поддерживают низкие скорости передачи.
 Улучшена обработка принимаемых символов 'CR' и 'LF'.
 Можно использовать параметр командной строки "/c Filename" , где Filename -
 имя автоматически открываемого при старте программы capture-файла.
 Цвет переданных символов в окне ввода определяется отдельной опцией
 "Setup->Fonts and Colors->Tx Window Sent Symbols Color".
 Регулятор порога шумоподавителя теперь имеет логарифмическую шкалу.
 Управление трансивером через LPT-порт теперь работает и под Windows NT/2000.
 Увеличено количество доступных COM-портов.
 При включенной опции "Setup->Copy Transferred Data to Clipboard" переданные
 в аппаратный журнал данные также копируются в буфер обмена Windows.
V1.63
 Исправлен баг, допущенный в версии 1.62 - программа
 прекращала работу при переходе в режим AMTOR.
V1.62
 Команда меню "Setup->View->Logarithmic Spectrogram" и
 горячая клавиша Alt-Z служат для переключения между
 линейным и логарифмическим масштабом спектрограммы.
V1.61
 Сделано намного более удобное окно ввода. Теперь переданные символы не удаляются
 из этого окна сразу, а просто меняют цвет (этот цвет совпадает с цветом текста
 в окне переданных символов). Переданный текст удаляется из окна после
 передачи символа "перевод строки".
V1.60
 Очередной релиз. Обновлена документация. Теперь русская документация -
 тоже в виде hlp-файла.
 Еще одна опция для используемого алфавита в режимах RTTY и AMTOR -
 "Setup->English/Russian Ext. Charset". В этом варианте переключение русского
 и латинского регистра производится способом, применяемым российскими
 коммерческими станциями.(Символ "Letters" включает регистр латинских букв,
 символ "пропуск" - регистр русских букв.)
 Небольшое изменение в способе переключения верхний/нижний регистр при
 включенном режиме "Extended Baudot".
 Более "умный" алгоритм обнаружения неправильной синхранизации
 в режиме"AMTOR-Fast Sync".
V1.56
 Реализована передача в режиме AMTOR-FEC.
 Сделана поддержка расширенной кодировки (с верхним и нижним регистром букв) в
 режимах RTTY и AMTOR. Расширенная кодировка включается и выключается
 через меню "Setup->Extended Baudot".
 Символ '}' больше не действует как синоним макропоследовательности `[rx].
 Зато эту последовательность теперь можно быстро набрать сочетанием
 Alt-] или Ctrl-] .
 Некоторые другие мелкие правки.
V1.55
 Можно выбрать скорость манипуляции 300 бод в режимах RTTY и ASCII .
 Разрешение по частоте (точность настройки AFC) в режимах BPSK31 и QPSK31
 сильно увеличено, что должно привести к повышению качества приема.
V1.54
 Через меню "Edit Macros" можно редактировать надписи на кнопках.
 Параметры шрифта для этих надписей выбираются через меню
 "Setup->Fonts and Colors->Macro Buttons Font Setup".
 Макропоследовательности для выдачи CW-ID:
    `[cwrText] - выдать телеграфом "Text" и перейти на прием;
    `[cwtText] - выдать телеграфом "Text" и продолжить передачу выбранным
                 видом модуляции;
    ~[cwrText] - включить передатчик,выдать телеграфом "Text" и перейти на
                 прием;
    ~[cwtText] - включить передатчик,выдать телеграфом "Text" и продолжить
                 передачу выбранным видом модуляции.
    Вместо пробела в тексте CW-ID нужно использовать подчерк ("_").
 Если включена обработка символов "BACKSPACE", то они правильно обрабатываются
 и в окне переданных символов.
V1.53
  Сделан прием AMTOR-FEC (SITOR-B). Попробуйте опцию "Fast Sync", Вам понравится.
  Для приема широковещательных сообщений кнопка "Normal/Reverse" должна
  быть в том же положении, что и для RTTY, то есть "Normal" при USB и
  "Reverse" при LSB. Для приема SELFEC эту кнопку нужно перевести в
  противоположное положение и включить опцию "Fast Sync".
 V1.52
  В режимах ASCII-7 и ASCII-8 перед каждым пробелом и "возвратом каретки"
  передается NIL-символ. Это сделано для лучшей битовой синхронизации.
V1.51
  Реализованы режимы ASCII-7 и ASCII-8.
  Я полагаю, они не менее удобны для проведения QSO,
  чем PSK31, но гораздо менее критичны к точности настройки
  на корреспондента и к условиям прохождения.
  Сделана обработка символов "BACKSPACE" в режимах PSK и ASCII. Ее можно
  отключить через меню "Setup->Backspace Handling".
  Сделана поддержка шведского варианта кода Бодо в режиме RTTY.
  Включается через меню "Setup->Swedish Charset".
V1.50
  Очередной релиз. Обновлена документация.
  Исправлен баг с передачей русских букв Ш,Щ,Э,Ю в режиме RTTY.
  Мелкое изменение в процедуре приема QPSK31.
V1.42
  Реализована передача QPSK-31
V1.41
  Добавлены два значения девиации в режиме RTTY - 85 Гц и 22 Гц.
  Сделан прием QPSK-31 (передача еще не сделана).
V1.39
  Добавлено подменю "Setup->Time Zone". Теперь не надо вручную редактировать
  UTCoffset в INI-файле.
  Установки параметров шрифтов и фона
  вынесены в отдельное подменю "Setup->Fonts and Colors".
  Команда "File->Open Capture File" открывает файл, в который
  записываются принимаемые символы. Если файл уже существует,
  новые данные дописываются к старым. Запись прекращается по команде
  "File->Close Capture File". Состояние Capture-файла отображается
  в строке состояния. "Горячая клавиша" для управления Capture-
  файлом - Alt-L.
  Добавлена "горячая клавиша" Alt-S .
  Новые макропоследовательности:
       ~[crx]  - очистить приемный буфер;
       ~[csnt] - очистить окно переданных символов.
V1.38
  Количество клавиатурных макросов увеличено до 37-ми.
  Необязательный параметр UTCoffset в секции [RTTY] файла TRUETTY.INI.
  Параметр задает разницу в минутах между UTC и местным временем.
  Если этот параметр определен, программа игнорирует информацию о
  "Time Zone" , сообщаемую операционной системой.
V1.37
  Процедура приема PSK31 сильно переделана с целью повышения качества.
V1.35
  Очередной релиз. Обновление документации, мелкие правки программы.
V1.33
  Теперь правильно работает передача в режиме RTTY на
  скоростях больше 75 бод.
  Сделаны новые макросы:
    ~[tl] , `[tl] - местное время;
    ~[tu] , `[tu] - время по Гринвичу (UTC);
    ~[dl] , `[dl] - дата по местному времени;
    ~[du] , `[du] - дата по Гринвичу (UTC).
V1.32
  Можно отключать отображение осциллограммы, кнопок макросов и
  полей ввода ("Setup->View->...") .
  Опция "Отображать переданные символы в приемном окне"
  ("Setup->View->Show Sent Symbols In RX Window").
V1.31
  Работа с COM-портами теперь производится через Windows API,
  поэтому PTT-интерфейс через COM-порт должен работать и на
  Windows NT. Выход TXD COM-порта теперь можно использовать
  для FSK-модуляции трансивера (в режиме RTTY).
V1.30
  Очередной релиз. Мелкие правки программы и документации.
V1.29
  Бета-версия с поддержкой PSK31 (BPSK-модуляция).
V1.26
  Решена проблема, связанная с переполнением приемного
  буфера. Теперь при достижении буфером размера около 20kB
  часть старых данных переписывается в невидимую область.
  По команде "Save Buffer" записывается весь буфер целиком
  (невидимая и видимая области).
  Подправлена русская кодовая таблица.
V1.25
  Рабочий диапазон звуковых частот теперь составляет 300...3000 Гц.
  Сделаны более оптимальные фильтры.
V1.20
  Внесены дополнения в документацию.
  Сделаны мелкие правки.
  Добавлен инсталлятор.
V1.15
  Сделан режим "Unshift On Space". В этом режиме после приема
  пробела или перевода строки регистр принимаемых символов переключается
  на "буквы".
  Можно настраивать параметры шрифта и цвет фона всех окон.
  Можно изменять высоту окна переданных символов.
  Можно выбирать используемый для PTT-интерфейса сигнал COM-порта.
V1.10
  Сделана передача данных из TrueTTY в AAlog (версии 1.0.3 и новее).
  Данные передаются из приемного окна и полей ввода "Call", "RST", "Name".
  Для передачи данных из приемного окна нужно сделать двойной щелчок по слову
  или выделить слова мышкой, а затем выбрать нужное поле из всплывающего меню.
  Данные из поля ввода передаются при выходе из этого поля.
  Еще одна горячая клавиша для TX/RX - "Scroll Lock".
  Поэтому кнопки "TX" и "Pause" поменялись местами для соответствия
  клавиатуре.
  Добавлены горячие клавиши для принудительного переключения регистра
  принимаемых символов. (Серая звездочка - цифры, серый минус - буквы.)
  Сделан пороговый шумоподавитель.
V1.0
  Доделана документация.
  Сделана поддержка N6TR-совместимого интерфейса для LPT-порта.
  Мелкие правки.
V0.30
  Исправлен баг в реализации макроса ~[fFileName].
  Добавлен макрос ~[lf] - перевод строки.
  Исправлен баг с показом подсказок на кнопках F1...F12.
  Работа АПЧ сильно улучшена.
V0.20
  Реализована передача и для недуплексных карт.
V0.15
  Реализована передача. Только для дуплексных карт.
V0.10
  Первая публичная версия. Только прием.


